Załącznik nr 1

**PRZEDMIAR**

Roboty budowlano-adaptacyjne

**Pawilon M-5 parter - pokój lekarski**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p. | Opis robót: | j. m. | ilość: |  |
| 1 | Rozebranie ścianek działowych z cegieł, o grub. 1/2 c. na zaprawie cementowej | m² | 20,6 |  |
| 2 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m² | 14,0 |  |
| 3 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cement | m² | 1,53 |  |
| 4 | Zerwanie posadzki cementowej gr. 5 cm | m² | 1,53 |  |
| 5 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr. do 5 cm, w spadku | m² | 1,53 |  |
| 6 | Powłoka izolacyjna - wklejenie taśmy uszczelniającej  | mb | 5,2 |  |
| 7 | Wykonanie izolacji poziomej, dwuwarstwowej z folii w płynie na zagruntowanym podłożu | m² | 1,53 |  |
| 8 | j. w. izolacji pionowej | m² | 4,0 |  |
| 9 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych, łazienkowych fabrycznie wykończonych, wym. 80x200 w okleinie naturalnej dąb z samozamykacz | m² | 1,6 |  |
| 10 | Wykonanie tynków na ościeżach o szer. do 15 cm | m | 5,0 |  |
| 11 | Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe | m² | 1,53 |  |
| 12 | Posadzki z płytek gres, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu - wymiary i wzór wg. proj. aranżacji | m² | 1,53 |  |
| 13 | Cokoliki wys.10 cm, układane na przygotowanym podłożu metoda zwykła z przycinaniem płytek  | m | 6,0 |  |
| 14 | Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian | m² | 14,0 |  |
| 15 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi, mocowanymi na klej - wymiary i wzory wg. proj. aranżacji | m² | 14,0 |  |
| 16 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m² | 21,0 |  |
| 17 | Ścianki działowe z płyt g-k zwykłych, na konstrukcji metalowej o szer.10 cm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z wypełnieniem wełną min. 50 cm | m² | 9,8 |  |
| 18 | Przygotowanie otworów w ściankach działowych g-k - montaż profili ościeżnicowych  | szt | 2 |  |
| 19 | Montaż skrzydeł drzwiowych, wew., pełnych, fabrycznie wykończonych, np. wym. 0,9 x 2,0, w okleinie naturalnej dąb, kpl. | m² | 1,8 |  |
| 20 | Montaż ościeżnic drewnianych w ściance g-k | m² | 1,8 |  |
| 21 | Wzmocnienie istniejącej wylewki  | m² | 18,2 |  |
| 22 | Wykonanie warstwy wyrównawczej grub. do 10mm z zaprawy samopoziomującej Parametry minimalne Baza: mieszanka cementów z wypełniaczamimineralnymi i modyfikatoramiTemperatura stosowania: od +5°C do +25°CCzas mieszania: minimum 2 minutyCzas zużycia: do 30 minRuch pieszy: po ok. 2,5 godz.Inny rodzaj pokrycia: po 24 godz.Wytrzymałość na ściskanie: C35 wg EN 13813 lub równoważne Wytrzymałość na zginanie: F7 wg EN 13813 lub równoważne Skurcz: 0,4 mm/m wg EN 13813 lub równoważne Odporność na ścieranie: AR6 wg EN 13813 lub równoważne, metoda BCAReakcja na ogień: klasa A2fl-s1 wg EN 13813 lub równoważne Zużycie: ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy | m² | 18,2 |  |
| 23 | Ułożenie posadzki drewnianej - deski „Finishparkiet” /jasny dąb/ | m² | 18,2 |  |
| 24 | Wymiana stropów podwieszonych - płyty 60/60, białe o gładkiej fakturze, strop z widoczną konstrukcją, przeznaczone do obiektów służby zdrowia  | m² | 19,7 |  |
| 25 | Tapetowanie ścian tapetą dekoracyjną z uprzednim zerwaniem starej tapety | m² | 12,5 |  |
| 26 | Dwukrotne malowanie ścian tapetowanych, farbą emulsyjną akrylową - kol. jasny  | m² | 70,0 |  |
| 27 | Wymiana umywalki porcelanowej z szafką. | kpl | 1 |  |
| 28 | Wymiana w.c. – stelaż podtynkowy | kpl | 1 |  |
| 29 | Wymiana baterii umywalkowej stojącej  | szt | 1 |  |
| 30 | Wymiana zaworów przelotowych Ø 15 mm, ocynk. | szt | 2 |  |
| 31 | Zabezpieczenia folią pcv, montaż kurtyny  | m² | 20 |  |
| 32 | Wywóz gruzu i odpadów na odl. do 15 km | m³ | 6,4 |  |
| 33 | Wykonanie nowych podłączeń instalacji elekt. i teletechnicznych - wyszczególnienie robót wg załącznik nr 5 – Instalacje elektryczne | kpl |  |  |
|  |  ***Wyposażenie meblowe - wg. projektu aranżacji – załącznik nr 1,2,3,4*** |  |  |  |
| 34 | Przyścienna zabudowa meblowa - szafa wnękowa | szt | 1 |  |
| 35 | Komoda | szt | 1 |  |
| 36 | Biurko z pomocnikiem | szt | 1 |  |
| 37 | Lustro 160/120 cm | szt | 1 |  |
| 38 | Fotele konferencyjne | szt | 2 |  |
|  |  |  |  |  |

-------------------------

Załącznik nr 1 – Projekt gabinetu

Załącznik nr 2 – Projektowane wyburzenia

Załącznik nr 3 – Projekt łazienki

Załącznik nr 4 – Projekt mebli

Załącznik nr 5 – Instalacje elektryczne